1. 移位寄存器

算术右移：空出来的bit位补符号位；

算术左移：空出来的bit位补0；

逻辑右移：空出来的bit位补0；

逻辑左移：空出来的bit位补0；